**ANEXO N° 6**

**FORMULARIO DE ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA**

Ciudad y fecha

Señoras/es

ECOMUN y CISP

Comité de Compras

licitaciones.ecomun@cispcolombia.org

**Referencia:** CISP/ECOMUN/LIC01/2022/T06.94/BARRANCAS - INVITACIÓN A LICITAR

En atención a su Invitación a Licitar, me permito señalar a continuación el valor de cada uno de los ítems correspondientes a los SEIS (6) Subproyectos que componen la Unidad productiva objeto de la presente IaL, así:

**Subproyecto 1. Generales de Obra**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ítems** | **Descripción** | **Unidad Medida** | **Cantidad** | **Valor Unitario** | **Valor Total** |
| Generales de Obra | Campamento provisional para la obra y almacén de materiales estructura en varas de madera paredes y techo en tejas de zinc de 36 m2 | global | 1 |  |  |
| Suministro e instalación de Cerca en alambre de púas 4 hilos calibre 14, con postes en madera | m | 2248 |  |  |
| Baño provisional para campamento | glob | 1 |  |  |
| Suministro e instalación de TANQUE PLÁSTICO 2000 LT incluye Accesorios en P.V.C. de 2" Y soldadura para instalación de tanque de agua PVC, elevado. Incluye flotador para control automático de nivel | un | 1 |  |  |
| Limpieza y aseo general | gbl | 1 |  |  |
| Retiro y disposición de material sobrante (Acarreo en volqueta de materiales excedentes de desazolves, excavaciones, etc., transito sobre revestimiento, terracería o brecha el primer km. Incluye: camión inactivo durante la carga y descarga a volteo) | gbl | 1 |  |  |
| Suministro e instalación Tanque de pozo séptico de 1600 litros | un | 1 |  |  |
| **TOTAL** |  |  |

**Subproyecto 2. Módulo de Bodega**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ítems** | **Descripción**  | **Unidad medida** | **Cantidad** | **Valor Unitario**  | **Valor Total** |
| Preliminares | Replanteo general de la edificación -excavación manual de tuberías de alcantarillado. | M2 | 86,88 |  |  |
| Excavación manual de zapatas | M3 | 13,82 |  |  |
| Excavación de vigas de cimentación | M3 | 5,63 |  |  |
| Excavación manual de tuberías de alcantarillado. | M3 | 3,37 |  |  |
| Concretos y estructura | Concreto de solado de 0.05 m f'c=2100 PSI | M2 | 65,48 |  |  |
| Zapatas en concreto 3000 PSI | M3 | 2,09 |  |  |
| Concreto 3000 PSI para vigas de sección de 0.3 x 0.3m | M3 | 5,63 |  |  |
| Relleno con material seleccionado de la excavación, compactado mecánicamente.  | M3 | 30,41 |  |  |
| Placa contrapiso 3000 psi e= 0.12 m con malla electro soldada | M2 | 74,88 |  |  |
| Concreto 3000 PSI columnas con sección de mínima 0.30 x 0.30 m | M3 | 2,92 |  |  |
| Concreto 3000 para vigas de amarre (aéreas) de sección de 0.30 x 0.30 m incluye formaleta | M3 | 3,24 |  |  |
| Acero figurado 6000 PSI y amarrado en obra | Kg | 2571,92 |  |  |
| **TOTAL** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ítems** | **Descripción**  | **Unidad medida** | **Cantidad** | **Valor Unitario**  | **Valor total** |
| Obras hidrosanitarias Sanitarias | Suministro e instalación de Tubería DE PVC sanitario D=3" red interna | M | 11,94 |  |  |
| Suministro e instalación de Codo sanitario de PVC de 45° de 3" C-C | UN | 5 |  |  |
| Suministro e instalación de Sifón de PVC piso D=3"incluye Rejilla para sifón de piso de 3" | UN | 3 |  |  |
| Caja de inspección 0,5x0,5x0,5 m a 0,7x0,7x0,7 m ladrillo tolete común | UN | 1 |  |  |
| Suministro e instalación codo sanitario de PVC 2" incluye LIMPIADOR, ESTOPA, PEGANTE Y OTRO | UN | 2 |  |  |
| Suministro e instalación yee sanitario de PVC 3x2" | UN | 1 |  |  |
| Suministro e instalación Tubería DE PVC sanitario D=2" red interna | M | 2 |  |  |
| Suministro e instalación de yee sanitario de PVC D=3" x 3" | UN | 1 |  |  |
| **TOTAL** |  |  |
| **Ítems** | **Descripción**  | **Unidad medida** | **Cantidad** | **Valor Unitario** | **Valor Total** |
|  Hidráulicas de suministro | Salidas para aparatos sanitarios D=1/2" y llaves terminales internas | Punto | 2 |  |  |
| Suministro e instalación Adaptadores macho RDE21 de 1/2".  | UN | 2 |  |  |
| Suministro e instalación de Registros metálicos para manguera de 1/2 pulgada |  UN | 2 |  |  |
| Suministro e instalación Tubería Presión Rde 21 200 Psi 1/2" | UN | 10 |  |  |
| Suministro e instalación Adaptador hembra PVC RDE 21 1/2" | UN | 2 |  |  |
| **TOTAL** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ítems** | **Descripción**  | **Unidad medida** | **Cantidad** | **Valor Unitario** | **Valor Total** |
| Obras eléctricas  | Suministro e instalación de Tablero de 12 ctos trifasico | un | 1 |  |  |
| Suministro e Instalación parcial eléctrica 3x8+1x8+10 y tubo pvc 1" | m | 17 |  |  |
| Suministro e instalación de salida para iuminacion en tubo EMT (incluye luminaria hermética) | un | 13 |  |  |
| Suministro e instalación de salida para toma (incluye aparato) | un | 8 |  |  |
| Suministro e instalación de salida para toma intemperie(incluye aparato) | un | 4 |  |  |
| Suministro e instalación de salida para toma GFCI (incluye aparato) | un | 1 |  |  |
| Suministro e instalación de salida para lampara de emergencia ( incluye lampara de emergencia) | un | 4 |  |  |
| **TOTAL** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ítems** | **Descripción**  | **Unidad medida** | **Cantidad** | **Valor Unitario** | **Valor Total** |
| Muros | Mesones E=0.07 mts ancho= 0.6 mts . Concreto 3000 psi esmaltados  | m2 | 3,612 |  |  |
| MAMPOSTERIA EN LADRILLO RECOCID0 e=0.12 | m2 | 10 |  |  |
| Pisos | Mortero de impermeabilizado de 1:3 para acabados resistencia f c= 3600 PSI acabado liso, pulido. | M2 | 93,6 |  |  |
| Techos | Estructura de cubierta en perfiles metálicos tipo acceso o similar de 40mm x 80mm calibre 16 según planos. Incluye todos los elementos estructurales para su montaje y correcto funcionamiento como templetes, contravientos y otros accesorios, como también pintura en anticorrosivo y esmalte.  | M2 | 67,12 |  |  |
| Suministro e instalación de teja termo acústica ondulada o trapezoidal, color rojo o azul, no traspasa luz, espesor mínimo de 1.2mm | M2 | 67,12 |  |  |
| Estructuras adicionales | suministro de Marcos de tubos en acero galvanizado de 2" de 1.50m de alto con codos 2" y t de 2" | m | 34,3 |  |  |
| Suministro e instalación de contenedor tipo bodega 20´ 2.43x 6 m incluye instalación eléctrica y adecuación  | un | 2 |  |  |
| **TOTAL** |  |  |

**Subproyecto 3. Construcción de Estanques**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ítems** | **Descripción** | **Unidad Medida** | **Cantidad** | **Valor Unitario** | **Valor Total** |
| Movimiento de Tierra | Descapote a máquina, espesor promedio 15 cm sin retiro de obra | m2 | 72060 |  |  |
| Excavación mecánica sin retiro de lugar, volumen neto | m3 | 17152,7 |  |  |
| configuración mecánica – nivelación, perfilado de taludes y compactación mecánica en capas de espesor máximo de 15 cm. Volumen Neto | m3 | 13794,8 |  |  |
| Red de Distribución  | suministro e instalación de Tubería DE PVC SANITARIA TIPO NOVAFORT D=8" | m | 564,06 |  |  |
| suministro e instalación de Tubería DE PVC SANITARIA NOVAFORT 160MM-6" | m | 194,84 |  |  |
| suministro e instalación de Tubería DE PVC SANITARIA tipo NOVAFORT D=10" o 250mm | m | 314,98 |  |  |
| suministro e instalación de válvula mariposa tipo ludged -wafer 160 - 6" mm incluye bridas pvc, transición unión corrugadaxlisa y accesorios de conexión | UN | 3 |  |  |
| suministro e instalación de VALVULA MARIPOSA TIPO LUDGED -WAFER 200 - 8" INCLUYE BRIDAS PVC, Y ACCESORIOS DE CONECCIÓN | UN | 1 |  |  |
| Suministro e Instalación de válvula mariposa tipo ludged -wafer 250mm incluye bridas pvc, transición unión corrugada x lisa y accesorios de conexión | UN | 6 |  |  |
| suministro e instalación de silla tee 250 x 160 mm | un | 2 |  |  |
| suministro e instalación de tee 250 mm -10" -sanitaria | un | 6 |  |  |
| suministro e instalación de codo 250mm pvc sanitario | un | 7 |  |  |
| suministro e instalación de codo 160 mm pvc sanitario | UN | 4 |  |  |
| Caja de inspección 0,5x0,5x0,5 m a 0,7x0,7x0,7 m ladrillo tolete común | un | 9 |  |  |
| ENROCADO - EMPEDRADO DE 20 CMS DE ESPESOR CON CEMENTO  | m2 | 9 |  |  |
| Caja de distribución de caudales con vertedero en V | Un | 1 |  |  |
| Suministro e instalación de NIPLE PASAMURO 2" | UN  | 1 |  |  |
| Registro de PVC de 2" universal roscado | un | 2 |  |  |
| Suministro e instalación de codo 90° unión platino 2" | un | 3 |  |  |
| Suministro e instalación de Buje roscado de pvc de 2"x1" | un | 1 |  |  |
| Suministro e instalación de tubo de pvc rde 26-160psi de 2" | m | 35 |  |  |
| Suministro e instalación de Codo PVC presión RDE 21 de 1" | un | 2 |  |  |
| Suministro e Instalación de SILLA TEE 160 X 160 mm | un | 1 |  |  |
| suministro e instalaciones de pvc de 8" rd21  | un | 1 |  |  |
| Suministro e instalación de CODO SANITARIO TUBERÍA LISA AMARILLA 90° 6"- 160MM - C-C | un | 2 |  |  |
| **TOTAL** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ítems** | **Descripción**  | **Unidad medida** | **Cantidad** | **Valor Unitario** | **Valor Total** |
| Red de desagüe | suministro e instalación de Tubería DE PVC SANITARIA NOVAFORT 160MM-6" | m | 29,3 |  |  |
| suministro e instalación de Tubería DE PVC SANITARIA tipo NOVAFORT D=10" o 250mm | m | 444,78 |  |  |
| Suministro e Instalación de CODO 160 MM pvc sanitario | un | 3 |  |  |
| Suministro e Instalación de VÁLVULA MARIPOSA TIPO LUDGED -WAFER 250MM INCLUYE BRIDAS PVC, TRANSICIÓN UNION CORRUGADAXLISA Y ACCESORIOS DE CONECCIÓN | UN | 6 |  |  |
| ENROCADO - EMPEDRADO DE 20 CMS DE ESPESOR CON CEMENTO  | M2  | 9 |  |  |
| POZO DE INSPECCIÓN Y OPERACIÓN DE VALVULAS DE CONTROL DE SALIDA RED DE DESAGUES HASTA 3 METROS | un | 5 |  |  |
| Suministro e instalación de CODO SANITARIO TUBERÍA LISA AMARILLA 90° 6"- 160MM - C-C | un | 2 |  |  |
| **TOTAL** |  |  |
| **Ítems** | **Descripción**  | **Unidad medida** | **Cantidad** | **Valor Unitario** | **Valor Total** |
| Red media tensión | Suministro e instalación de estructura LA 203 | UN |  1  |  |  |
| Suministro e instalación poste de concreto 12 mts 1050 kg ruptuta | UN |  2  |  |  |
| Suministro e instalación cable 3 x N°2 ACSR | ML |  60  |  |  |
| Servicio de Grúa (hincada postes y trasporte) | DIA |  1  |  |  |
| Suministro e instalación de estructura CTU 520 (no incluye postes) (estructura de montaje de protecciones de transformador) (Incluye grapa para operar en caliente, collarin para transformador) | UN |  1  |  |  |
| Suministro e Instalación de transformador 11,4KV / 220 / 110V para instalar en poste,30 KVA. | UN |  1  |  |  |
| Tableros y medida red baja | Suministro e instalación de gabinete para medidor trifásico según norma AE 305 | UN |  1  |   |  |
| Suministro e instalación de Tablero General de acometida (1) , incluye: (1)Totalizador 100A, (7) breakers industriales de 50 A. | ML |  1  |  |  |
| Acometidas red baja | Suministro e instalación Cable 3x2+1x2 THW | ML |  15  |   |  |
| Suministro e instalación de Caja CS 274 | U |  1  |  |  |
| Sistema de tierras | Suministro e instalación de sistema de puesta a tierra.  |  U |  2  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ítems** | **Descripción**  | **Unidad medida** | **Cantidad** | **Valor Unitario**  | **Valor Total** |
| Diseños y certificaciones RETIE | Diseños de proyecto eléctrico ante operador de red de MT, BT, y transformación  |  U | 1  |  |  |
| Certificaciones Retie MT, Transformador, BT, y uso final | U | 4  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |

**Subproyecto 4. Módulo de Servicios Generales**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ítems** | **Descripción**  | **Unidad medida** | **Cantidad** | **Valor Unitario** | **Valor Total** |
| Preliminares | Replanteo general de la edificación | M2 | 9,15 |  |  |
| Excavación manual de vigas de cimentación tuberías de alcantarillado | M3 | 1,93 |  |  |
| Concreto y Estructura | Concreto de solado de 0.05 m f'c=2100 PSI | M2 | 10,8 |  |  |
| Concreto vigas de amarre 3000 psi | M3 | 3,24 |  |  |
| Relleno con material seleccionado de la excavación, compactado mecánicamente | M3 | 14,4 |  |  |
| Acero Figurado 60000 PSI (Inc. materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta). | KG | 929 |  |  |
| Suministro e instalación de contenedor tipo bodega 20´ 2.43x 6 m incluye instalación eléctrica y adecuación. | UN | 2 |  |  |
| **TOTAL** |  |  |

**Subproyecto 5. Módulo Campamento (contenedor)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ítems** | **Descripción**  | **Unidad medida** | **Cantidad** | **Valor Unitario**  | **Valor Total** |
| Preliminares | Replanteo General | M2 | 106,6 |  |  |
| Excavación manual de zapatas vigas de cimentación y tuberías de alcantarillado | M3 | 29,29 |  |  |
| Concreto y estructuras | Concreto de solado de 0.05 m f'c=2100 PSI | M2 | 63 |  |  |
| Zapatas en concreto 3000 psi | M3 | 6,048 |  |  |
| Concreto 3000 psi para vigas de sección de 0.3 x 0.3 m.  | M3 | 5,79 |  |  |
| Relleno con material seleccionado de la excavación, compactado mecánicamente | M3 | 21,6 |  |  |
| Placa contrapiso 3000 psi e= 0.12 m con malla electrosoldada | M2 | 63 |  |  |
| Concreto 3000 psi columnas con sección de mínima 0.30 x 0.30 m | M3 | 4,75 |  |  |
| Concreto 3000 psi para vigas de amarre (aéreas) de sección de 0.3 x 0.3 m. incluye formaleta  | M3 | 4,82 |  |  |
| Placa de piso e=15 cm (3000 psi), incluye malla electrosoldada. | M2 | 8,12 |  |  |
| Acero figurado 60000 psi y amarrado en obra | KG | 2641,6 |  |  |
| **TOTAL** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ítems** | **Descripción**  | **Unidad medida** | **Cantidad** | **Valor Unitario** | **Valor Total** |
| Obras Hidrosanitarias Sanitarias | Suministro. e instalación Tubería PVC sanitario D=3" red interna | M | 8,6 |  |  |
| Suministro e instalación de codo pvc sanitario 90° de 3" | UN | 4 |  |  |
| Suministro e instalación Sifón de PVC piso D=2" | UN | 8 |  |  |
| Caja inspec. 0,5x0,5x0,5 m a 0,7x0,7x0,7 m ladrillo tolete com | UN | 1 |  |  |
| Suministro e instalación codo sanitario de PVC 2" incluye limpiador, estopa, pegante y otro | UN | 10 |  |  |
| Suministro. e instalación Tubería PVC sanitario D=2" red interna | M | 5,79 |  |  |
| Suministro e instalación Sanitario en porcelana  | UN | 1 |  |  |
| Suministro e instalación de lavamanos de sobreponer o colgar Blanco en porcelana sanitaria, incluye Grifería para lavamanos metálica y manguera de empalme a la red de distribución | UN | 1 |  |  |
| Suministro e instalación de Tubería PVC sanitaria 6" unión espiga campana o unión lisa.  | M | 5,14 |  |  |
| Suministro e instalación de tubería pvc sanitaria de 4" | UN | 2,9 |  |  |
| Suministro e instalación Buje sanitario de pvc de 4x2" | UN | 2 |  |  |
| Suministro e instalación Buje sanitario de pvc de 4"x3" | UN | 2 |  |  |
| Suministro e instalación Buje sanitario de pvc de 3"x2" | UN | 3 |  |  |
| Suministro e instalación Buje sanitario de pvc de 6x4" | UN | 1 |  |  |
| Suministro e instalación yee sanitario de PVC D=4"x3" | UN | 2 |  |  |
| Suministro e instalación yee sanitario de PVC D=4" | UN | 1 |  |  |
| Suministro e instalación yee sanitario de PVC 3x2" | UN | 5 |  |  |
| Suministro e instalación yee sanitario de PVC D=6"x4" | UN | 3 |  |  |
| Suministro e instalación de semicodo sanitario de PVC 2" | UN | 3 |  |  |
| Suministro e instalación Codo sanitario PVC de 45° de 3" C-C | UN | 2 |  |  |
| Obras Hidrosanitarias hidráulicas de suministro  | Salidas aparatos sanitarios D=1/2" y llaves terminales internas | Punto | 7 |  |  |
| Suministro e instalación de Tubería Presión Rde 21 200 Psi 1" | M | 107 |  |  |
| Suministro e instalación Tubería sanitaria de PVC D=1 1/2" | M | 10 |  |  |
| Suministro e instalación CODO PRESIÓN 1 1/2" | UN | 4 |  |  |
| Suministro e instalación TEE 1 1/2" presión | UN | 2 |  |  |
| Suministro e instalación Válvula presión Bola 1/2" | UN | 11 |  |  |
| Suministro e instalación de Codo de PVC presión D=1/2" | UN | 12 |  |  |
| Suministro e instalación de Tee de 1" en PVC RDE 21 | UN | 9 |  |  |
| Suministro e instalación de Buje roscado de pvc de 1"x1/2" | UN | 8 |  |  |
| Suministro e instalación Tubería Presión Rde 21 200 Psi 1/2" | M | 15 |  |  |
| Suministro e instalación Buje 1 1/2" x 1"  | UN | 3 |  |  |
| Suministro e instalación de Codo PVC presión RDE 21 de 1" | UN | 4 |  |  |
| Conjunto Ducha y registro suministro e instalación | UN | 1 |  |  |
| Lavaplatos empotrar 60x48 cm para grifería monocontrol inc grifería accesorios suministro e instalación | UN | 1 |  |  |
| Lavadero común con cajón y soporte | UN | 1 |  |  |
| Suministro e instalación de Registro de PVC de 1"  | UN | 6 |  |  |
| Suministro e instalación de tanque plástico 2000 LT incluye Accesorios en P.V.C. de 2" tanque de agua PVC, elevado. Incluye flotador para control automático de nivel | UN | 1 |  |  |
| **TOTAL** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ítems** | **Descripción**  | **Unidad medida** | **Cantidad** | **Valor Unitario** | **Valor Total** |
| Obras eléctricas  | Suministro e instalación de Tablero de 12 ctos trifásico | UN | 1 |  |  |
| Suministro e instalación de parcial eléctrica 3x8+1x8+10 y tubo pvc 1" | M | 34 |  |  |
| Suministro e instalación de salida para iluminación en tubo EMT (incluye luminaria hermética) | UN | 18 |  |  |
| Suministro e instalación de salida para toma (incluye aparato) | UN | 21 |  |  |
| Suministro e instalación de salida para toma GFCI (incluye aparato) | UN | 1 |  |  |
| Suministro e instalación de salida para lámpara de emergencia (incluye lámpara de emergencia) | UN | 4 |  |  |
| **TOTAL** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ítems** | **Descripción**  | **Unidad medida** | **Cantidad** | **Valor Unitario** | **Valor Total** |
| Muros | Muro en mampostería de bloque estándar #4  | m2 | 52,8825 |  |  |
| Mesones E=0.07 mts ancho= 0.6 mts . Concreto 3000 psi esmaltados  | m3 | 0,27792 |  |  |
| Marco para puerta en lámina cold rolled cal 18 .08 | UN | 1 |  |  |
| Suministro e instalación de ventana en aluminio con corredera, incluye vidrio | UN | 3,366 |  |  |
| Suministro, construcción e instalación de rejas de ventilación marco de 0.3m de alto en madera y angeo plástico | m2 | 5,1 |  |  |
| Suministro e instalación puerta en lámina cal 18 inc. esmalte anticorrosivo | un | 1 |  |  |
| Suministro e instalación de sistema fachada o muros interiores en fibrocemento de 8mm | m2 | 7,529 |  |  |
| Suministro y aplicación pintura blanca para piscinas a base de resinas de caucho clorado libre de plomo y mercurio,  | m2 | 14,8581 |  |  |
| Divisiones para baño en lámina coll rolled cal 18 pintada con anticorrosivo | m2 | 4,05 |  |  |
| Suministro e instalación de contenedor tipo oficina 20´ 2.43x 6 incluye instalación eléctrica y adecuación  | un | 1 |  |  |
| Pisos | Mortero de nivelación impermeabilizado 1:3 para acabados resistencia f´c=3600 psi, acabado liso, pulido | m2 | 54 |  |  |
| Techos | Estructura de cubierta en perfiles metálicos tipo acesco o similar de 40mm x 80mm calibre 16 según planos. incluye elementos estructurales para montaje. | m2 | 77,65 |  |  |
| Suministro e instalación de teja termo acústica ondulada o trapezoidal, color rojo o azul, no traspasa luz. espesor mínimo de 1.2mm.  | m2 | 77,65 |  |  |
| Suministro e instalación de escalera de gato metálica, de anclaje o descolgada de acuerdo a planos | m | 3,8 |  |  |
| **TOTAL** |  |  |

**Subproyecto 6. Equipos**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ítems** | **Descripción**  | **Unidad medida** | **Cantidad** | **Valor Unitario** | **Valor Total** |
| Bodega | Extractor potencia 14 W, diametro interno 19 cm, voltaje 110, Caudal 280m3/h, motor 1850 RPM | UN | 1 |  |  |
| Estación de bombeo | Electrobomba potencia 40-59 KW, voltaje 220/360, capacidad de caudal 154m3/h | UN | 1 |  |  |
| Planta eléctrica de respaldo | Planta estación de bombeo 70KW combistible diesel | UN | 1 |  |  |
| Planta granja piscicola 34 KW combustible diesel | UN | 1 |  |  |
| **TOTAL** |  |  |

**VALOR TOTAL DE LA OBRA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Componente de obra** | **Valor total en letras** | **Valor total en números** |
| Subproyecto 1. Generales de Obra |  |  |
| Subproyecto 2. Módulo de Bodega |  |  |
| Subproyecto 3. Construcción de Estanques |  |  |
| Subproyecto 4. Módulo de Servicios Generales |  |  |
| Subproyecto 5. Módulo Campamento (contenedor) |  |  |
| Subproyecto 6. Equipos |  |  |
| **TOTAL** |  |  |

Se adjunta como soporte el documento de ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS – APU para efectos de verificar la información aquí suministrada.

Reconocemos que en los eventos en que el Comité de Compras encuentre incongruencias, ausencia de información o inexactitud en los documentos presentados se seguirán las indicaciones de comunicación, solicitudes de aclaración y explicación enunciadas en la Invitación a Licitar, a fin de satisfacer, en todo o en parte, las dudas, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 10 de la presente IaL. Reconocemos así mismo, que ante el silencio y/o respuesta no satisfactoria frente a las aclaraciones solicitadas, esta propuesta será rechazada.

Atentamente,

**(FIRMA)**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL**

**IDENTIFICACIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL**

**NOMBRE DEL OFERENTE**

**IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE**

**NÚMERO DE CONTACTO**

**CORREO ELECTRÓNICO**

Documento aprobado por la Unidad de Gestión

Proyecto Piscicultura del Común

Contrato de Subvención T06.94